Указания
по заполнению формы федерального статистического наблюдения

1. Общие положения

1.1. Первичные статистические данные (далее - данные) по форме федерального статистического наблюдения N 2-ТП (водхоз) "Сведения об использовании воды" (далее - форма) предоставляют юридические лица, физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие пользование водными ресурсами (далее - респонденты):
осуществляющие сброс (отведение) сточных вод;
осуществляющие забор (изъятие) из водных объектов 50 м 3 воды в сутки и более (кроме сельскохозяйственных объектов);
получающие воду из систем водоснабжения (от поставщиков-респондентов) объемом 300 м 3 и более в сутки для любых видов использования воды, кроме производства сельскохозяйственной продукции;
получающие воду из систем водоснабжения (от поставщиков-респондентов), осуществляющие забор (изъятие) воды из водных объектов объемом 150 м 3 и более в сутки для производства сельскохозяйственной продукции;
имеющие системы оборотного водоснабжения общей мощностью 5000 м 3 и более в сутки независимо от объема забираемой воды.
Респонденты указывают общие объемы забранной и полученной воды, объемы использованной воды респондентом, объемы переданной воды для обеспечения холодной и горячей водой населения и потребителей, которые самостоятельно не отчитываются по форме.
Указанные выше ограничения для респондентов (в том числе по обособленным подразделениям 1) по объемам воды могут быть уменьшены территориальными органами Росводресурсов с учетом местных условий.
──────────────────────────────
1 Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (пункт 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
──────────────────────────────

Перечни респондентов формируются, а сами респонденты информируются о необходимости предоставлять данные по форме территориальными органами Росводресурсов.
1.2. Респонденты предоставляют данные по форме за отчетный год в территориальные органы Росводресурсов по месту своей деятельности с 1-го рабочего дня по 22 января после отчетного периода. При предоставлении данных по форме должна быть обеспечена их полнота и достоверность.
1.3. При наличии у юридического лица обособленных подразделений данные по форме предоставляются как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
1.4. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять данные от имени юридического лица.
1.5. Респонденты, осуществляющие теплоснабжение, в данных по форме не учитывают объем воды, циркулирующей в теплосетях.
1.6. Респонденты, осуществляющие забор воды из подземных водных объектов, в данные по форме включают суммарный объем воды независимо от количества водозаборов на объекте. При заборе воды на разных водохозяйственных участках данные об объеме воды по каждому из них приводятся отдельной строкой; при этом код по ОКАТО территории, на которой расположена группа водозаборов конкретного водохозяйственного участка, заполняется как восьмизначный код до третьего уровня классификации.
1.7. Респонденты, попутно забирающие, использующие, передающие и отводящие воду при разработке недр, предоставляют данные по форме на общих основаниях, в соответствии с требованиями Раздела 2 указаний по заполнению формы.
Вода, закачанная после использования в подземный водоносный горизонт для поддержания в нем давления, учитывается респондентом как повторно использованная.
1.8. Первичный учет использования вод ведется по формам ведения учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных вод, их качества, приведенным в приказе Минприроды России от 9 ноября 2020 г. N 903 (зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61582), в том числе при сбросе сточных вод в иные приемники, указанные в приложении N 1 к форме.
1.9. При использовании респондентом воды в нескольких видах деятельности (по ОКВЭД2) данные предоставляются отдельно по каждому виду деятельности.
Для респондентов - юридических лиц без территориально обособленных подразделений допускается отнесение общего объема забора (получения), использования и отведения воды к основному виду деятельности по ОКВЭД2.
Для респондентов - юридических лиц, имеющих в своем составе территориально обособленные подразделения, допускается отнесение общего объема забора (получения), использования и отведения воды к одному, наиболее водоемкому виду деятельности, по каждому территориально обособленному подразделению юридического лица.
1.10. В разделе 1 - данные для каждого водозабора или поставщика воды и в разделе 2 - данные по каждому водовыпуску (категории воды) приводятся в отдельных строках.
Раздел 2 заполняется респондентом только при отведении вод в приемники, типы которых указаны в приложении N 1 к форме (графа 4).
1.11. В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование. На бланке формы, содержащей данные по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится. Индивидуальный предприниматель указывает фамилию, имя, отчество (при наличии).
По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом, указанный в ЕГРЮЛ; либо адрес, по которому юридическое лицо фактически осуществляет свою деятельность, если он не совпадает с юридическим адресом. Для обособленных подразделений указывается почтовый адрес с почтовым индексом. Индивидуальный предприниматель указывает адрес места жительства, содержащийся в ЕГРИП.
В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера), размещенного на сайте системы сбора отчетности Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://websbor.rosstat.gov.ru/online/info, отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель) проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) - для юридического лица, не имеющего обособленных подразделений и для индивидуальных предпринимателей;
идентификационный номер - для территориально обособленного подразделения юридического лица и для головного подразделения юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
Кроме того, в свободных графах кодовой части формы проставляются:
в графе 3 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
в графе 4 - код основного вида деятельности по ОКВЭД2 для юридического лица без территориально обособленных подразделений; код наиболее водоемкого вида деятельности по ОКВЭД2 для территориально обособленных подразделений юридических лиц;
в графе 5 - код административного территориального образования по ОКАТО на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата;
в графе 6 - код по государственному учету использования вод (ГУИВ), присвоенный территориальным органом Росводресурсов.

2. Раздел 1. Забрано из природных источников, получено от поставщиков, использовано, передано и потеряно воды

2.1. Данные об объемах воды приводятся в тыс. м 3 с точностью до второго знака после запятой.
2.2. В графах 1-3 заполняются данные о разрешительном документе на право пользования водным объектом:
графа 1 - тип документа (договор - "Д", лицензия - "Л", решение - "Р");
графа 2 - регистрационный номер разрешительного документа;
графа 3 - дата регистрации разрешительного документа.
При получении воды от поставщика графы 1, 2, 3 не заполняются.
При отсутствии разрешительных документов на предоставление права пользования водным объектом, в указанных графах проставляются прочерки.
2.3. В графах 4-6 заполняются данные об источнике водоснабжения.
2.3.1. Графа 4 - код типа источника водоснабжения, принимаемый в соответствии с приложением N 1 к форме (при заборе - графа 2, при получении от поставщика - графа 3);
2.3.2. Графа 5 - присвоенный территориальным органом Росводресурсов код природного поверхностного водного объекта, из которого была забрана вода.
При заборе воды из подземного водного объекта заполняется код природного поверхностного водного объекта, в бассейне которого расположен водозабор.
При получении воды от поставщика заполняется код природного поверхностного водного объекта по данным поставщика.
2.3.3. Графа 6 - расстояние от устья в км, с точностью до 0,1 км:
при заборе воды из рек - расстояние от устья (для пересыхающих рек от условного устья) до места забора воды;
при заборе воды из подземных водных объектов - расстояние от устья реки, в бассейне которой расположен водозабор, до ее створа, ближайшего к месту водозабора (для бассейнов морей и озер = 0);
при получении воды от поставщика расстояние от устья принимается по данным поставщика.
2.4. В графах 7-10 заполняются коды:
графа 7 - поставщика воды по ГУИВ, присвоенный ему территориальным органом Росводресурсов;
графа 8 - категории качества воды в соответствии с приложением N 2 к форме. При получении воды от поставщика код категории качества воды заполняется с учетом данных поставщика;
графа 9 - код по ОКАТО территории, на которой расположен водозабор, заполняется как восьмизначный код до третьего уровня классификации. При получении воды от поставщика заполняется по данным поставщика;
графа 10 - код водохозяйственного участка (по данным территориального органа Росводресурсов), на котором расположен водозабор. При получении воды от поставщика заполняется по данным поставщика.
2.5. При получении респондентом использованной воды от нескольких поставщиков, не отчитывающихся по форме, в графе 4 указывается код типа источника - 91, 99, а в графе 7 проставляется шестиразрядный код, первые три цифры которого равны 9, а остальные используются для указания количества поставщиков. В графах 5-6 - заполняется символ "-".
Например: при получении воды от двух поставщиков, не отчитывающихся по форме, в графе 4 указывается код типа источника - 91, 99, в графе 7 проставляется 999002.
2.6. Графа 11 - допустимый годовой объем забора воды, установленный разрешительными документами (договор, лицензия).
2.7. Графа 12 - общий объем воды, забранный респондентом из природного водного объекта или полученный от поставщика. Если респондент получил воду от поставщика, забранную из нескольких природных объектов, респондент распределяет общий объем полученной воды по водным объектам пропорционально объемам заборов воды из этих водных объектов (в соответствии с отчетом передающего предприятия).
2.8. Графы 13-24 - объемы воды, забранной или полученной респондентом за каждый месяц.
2.9. Графа 25 - объем забранной воды, учтенной с помощью измерительных приборов. При получении воды от поставщика данная графа не заполняется.
2.10. Графа 26 - объем потерь воды респондентом при транспортировке от места ее забора (получения) до места использования или передачи другим водопотребителям.
2.11. Графы 27, 28 - коды территорий, соответственно по ОКАТО (заполняется как восьмизначный код до третьего уровня классификации) и код водохозяйственного участка по месту использования воды.
2.12. Графа 29 - расход воды за год в системах оборотного водоснабжения - суммарный объем воды, который потребовался бы респонденту на осуществление деятельности без применения этих оборотных систем.
2.13. Графа 30 - расход в системах повторного водоснабжения - сумма объемов воды, повторно используемой респондентом на разных этапах технологического процесса.
2.14. Графа 31 - объем воды, использованный респондентом за год, включая объемы воды для обеспечения холодной и горячей водой населения и потребителей, которые самостоятельно не отчитываются по форме.
2.15. В графах 32-41 отражаются данные об использовании воды за год; при этом в графах 32, 34, 36, 38, 40 указывается код использования воды в соответствии с перечнем приложения N 3 к форме, а в графах 33, 35, 37, 39, 41 - объем воды, использованный по этому виду. Сумма данных граф 33, 35, 37, 39, 41 должна быть равна данным графы 31.
Объем воды для обеспечения холодной и горячей водой населения указывается под кодом видов использования воды 101 "Питьевые и хозяйственно-бытовые", а объем воды для обеспечения водой потребителей, которые самостоятельно не отчитываются по форме, указывается под кодом видов использования воды 8 "Прочие виды".
Для наливных водохранилищ при заполнении данных по виду использования "Пополнение и сработка наливных водохранилищ":
в графе "код" проставляется число 105;
в соответствующей этому коду графе "объем" заполняется величина объема использования, равная разности (+/-) объемов наливного водохранилища, соответствующих уровням воды в нем на начало и конец отчетного года.
При отрицательном значении (сработка > пополнение) объем заполняется со знаком минус ("-"), при положительном значении знак плюс ("+") не проставляется.
2.16. В графах 42-47 отражаются данные об объемах воды, переданной без использования потребителям, которые самостоятельно отчитываются по форме; при этом в графах 42, 44, 46 указывается код категории воды в соответствии с графой 5 приложения N 2 к форме, а в графах 43, 45, 47 - объем воды этой категории, переданный без использования.
2.17. В графах 48 и 49 отражается код категории воды и объем воды этой категории, переданной респондентом после использования. При этом коды категорий качества воды указываются в соответствии с данными графы 6 приложения N 2 к форме.

3. Раздел 2. Водоотведение

3.1. В разделе 2 данные по каждому водовыпуску (категории воды) приводятся в отдельных строках.
Данные об объемах воды приводятся в тыс. м 3 с точностью до второго знака после запятой.
Раздел 2 заполняется респондентом только при отведении вод в приемники, типы которых указаны в приложении N 1 к форме (графа 4).
При заполнении раздела 2 для объектов I категории негативного воздействия на окружающую среду респондентом прилагаются результаты расчета нормативов допустимого сброса и значения технологических нормативов по данным комплексного экологического разрешения (при наличии); для объектов II категории негативного воздействия на окружающую среду прилагаются результаты расчета нормативов допустимого сброса и значения технологических нормативов по данным комплексного экологического разрешения (при наличии) или результаты расчета нормативов допустимого сброса по данным декларации о воздействии на окружающую среду; для объектов III категории негативного воздействия на окружающую среду прилагаются результаты расчета нормативов допустимого сброса для веществ I, II класса опасности (при наличии сброса веществ I, II класса опасности).
3.2. В графах 1-3 заполняются данные о разрешительном документе на право пользования водным объектом:
графа 1 - тип документа (решение - "Р", лицензия - "Л");
графа 2 - регистрационный номер разрешительного документа;
графа 3 - дата регистрации разрешительного документа.
При отсутствии разрешительных документов на предоставление права пользования водным объектом в указанных графах проставляются прочерки.
3.3. В графах 4-6 заполняются данные о приемнике отведенных вод:
графа 4 - код типа приемника отведенной воды, принимаемый в соответствии с приложением N 1 к форме;
графа 5 - присвоенный территориальным органом Росводресурсов код природного поверхностного водного объекта, в бассейне которого было осуществлено отведение воды, вне зависимости от типа приемника, указанного в графе 4 таблицы раздела 2 бланка;
графа 6 - расстояние от устья в км, с точностью до 0,1 км:
при отведении воды в водоток - расстояние от устья водотока до места отведения воды в этот водоток;
при отведении воды в водоемы - расстояние от устья принимается равным нулю;
при отведении воды в другие приемники вод - расстояние от устья водотока, в бассейне которого расположен водовыпуск, до его створа, ближайшего к местоположению водовыпуска.
3.4. В графах 7-9 заполняются коды:
графа 7 - категории воды, принимаемый# в соответствии с приложением N 2 к форме;
графа 8 - код территории по ОКАТО, на которой расположен водовыпуск, заполняется как восьмизначный код до третьего уровня классификации;
графа 9 - код водохозяйственного участка, на котором расположен водовыпуск.
3.5. В случае отведения вод различных категорий через один водовыпуск для каждой категории воды заполняется отдельная строка с соответствующими данными. При этом данные в графах 4, 5, 6 по соответствующим строкам повторяются.
3.6. Графа 10 - допустимый годовой объем водоотведения, установленный разрешительным документом на право пользования водным объектом (решение, лицензия).
3.7. Графа 11 - общий объем воды, отведенный респондентом в приемник отведенной воды.
3.8. Графа 12 - объем отведенной воды, учтенный респондентом с помощью измерительных приборов.
3.9. Графы 13, 14, 15, 17 - объемы отведенной воды в поверхностные водные объекты по степени загрязненности:
графа 13 - объем загрязненной воды без очистки;
графа 14 - объем загрязненной недостаточно очищенной воды, содержание загрязняющих веществ в которой превышает технологические нормативы (при наличии у респондента комплексного экологического разрешения) и (или) нормативы допустимого сброса;
графа 15 - объем нормативно чистой воды, без очистки, содержание загрязняющих веществ в которой не превышает технологические нормативы (при наличии у респондента комплексного экологического разрешения) и (или) нормативы допустимого сброса и отведение которой без очистки в водные объекты не приводит к нарушению нормативов качества вод поверхностных водных объектов в контрольном створе относительно сброса (выпуска) сточных вод в водный объект.
Графа 16 - код очистного сооружения по способу очистки;
графа 17 - объем нормативно очищенной воды на этом сооружении, содержание загрязняющих веществ в которой после очистки на очистных сооружениях не превышает значений технологических нормативов (при наличии у респондента комплексного экологического разрешения) и (или) нормативов допустимого сброса.
3.10. При заполнении граф 14 и (или) 17 при наличии очистных сооружений:
если максимальные за период наблюдений (месяц, квартал) концентрации нормируемых загрязняющих веществ, превышают технологические нормативы (при наличии у респондента комплексного экологического разрешения) и (или) нормативы допустимого сброса, то весь объем сточных вод за указанный период наблюдений (месяц, квартал) относится к загрязненным недостаточно очищенным сточным водам. Суммарный (за год) объем загрязненных недостаточно очищенных сточных вод указывается в графе 14;
если максимальные за период наблюдений (месяц, квартал) концентрации всех нормируемых загрязняющих веществ, не превышают технологические нормативы (при наличии у респондента комплексного экологического разрешения) и (или) нормативы допустимого сброса, то весь объем сточных вод за указанный период наблюдений (месяц, квартал) относится к нормативно очищенным сточным водам. Суммарный (за год) объем нормативно очищенных сточных вод указывается в графе 17.
Периодичность отбора и анализа проб сточных вод определяется в соответствии с пунктом 9.2.2 Требований к содержанию программы производственного экологического контроля, утвержденных приказом Минприроды России от 18 февраля 2022 г. N 109 "Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля" (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2022 г., регистрационный N 67461).
Заполнение граф 14 и 17 по одному выпуску осуществляется в одной строке. Сумма данных граф 14, 17 должна быть равна данным графы 11.
3.11. Графа 18 - мощность очистных сооружений (по конечной стадии очистки) - максимальный проектный годовой объем очищенной воды, который могли бы обеспечить очистные сооружения респондента.
3.12. Графы 19-30 - объемы отведенных вод по месяцам отчетного года. Сумма данных граф 19-30 должна быть равна данным графы 11.
3.13. В графах 31-78 отражаются данные о количестве загрязняющих веществ в отведенных водах, при этом в графах 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 указывается код загрязняющего вещества в соответствии с перечнем приложения N 5 к форме, а в графах 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 - его масса с учетом единицы измерения, приведенной в графе 2 приложения N 5 к форме. При учете загрязняющих веществ указывается только то их количество, которое поступило в водный объект в результате использования воды (общее количество содержащихся в сбрасываемой воде загрязняющих веществ уменьшается на количество этих веществ, содержащихся в воде, забранной из того же водного объекта).

Приложение N 1
к форме федерального статистического
наблюдения N 2-ТП (водхоз) "Сведения
об использовании воды"

Коды типов источников водоснабжения и приемников отведенных вод

Тип источника водоснабжения/приемника отведенных вод	Коды типов источников водоснабжения (для заполнения графы 4 раздела 1)	Коды приемников отведенных вод (для заполнения графы 4 раздела 2)	
	забор	получение	отведение	
1	2	3	4	
Море	10	10	10	
Река	20	20	20	
Река пересыхающая	21	21	21	
Озеро	30	30	30	
Болото			31	
Водохранилище русловое, пруд русловой, обводненный карьер	40	40	40	
Водохранилище наливное, пруд наливной		41		
Канал комплексного назначения		50		
Подземный водный объект	60	60	60	
Шахта, рудник, нефтепромысел, карьер	61	61	61	
Скважина вертикального дренажа для понижения уровня грунтовых вод	62	62		
Коллектор оросительной системы		71		
Земледельческие поля орошения			80	
Накопитель			81	
Рельеф местности			82	
Поля фильтрации			83	
Сеть канализации		91		
Ливневой коллектор		99		

Приложение N 2
к форме федерального статистического
наблюдения N 2-ТП (водхоз) "Сведения
об использовании воды"

Коды категорий качества воды

N
п/п	Названия категорий воды	Коды категорий качества воды	
		Коды для заполнения раздела 1	Коды для заполнения раздела 2 по графе 7	
		по графе 8	для граф 42, 44, 46	для графы 48		
		забор	получение				
1	2	3	4	5	6	7	
1	Питьевая пресная	
1.1	Забранная из природных водных объектов (кроме морей), в том числе после водоподготовки	ПО					
1.2	Полученная и (или) переданная из систем водоснабжения коммунального назначения		ПК	ПК			
1.3	Полученная и (или) переданная из прочих систем водоснабжения		ПД	ПД			
2	Техническая пресная	
2.1	Забранная из природных водных объектов (кроме морей)	ТН				ТН	
2.2	Полученная и (или) переданная из систем водоснабжения (водообеспечения, обводнения)		ТД	ТД			
2.3	Переданная для перераспределения (переброски) стока			ТР		ТР	
2.4	Переданная для пополнения запасов подземных вод			ТП		ТП	
3	Морская	
3.1	Из морей	МР	МР	МР			
4	Сточная	
4.1	В системах водоотведения коммунального назначения		СК	СК	СК	СК	
4.2	В прочих системах водоотведения		СД	СД	СД	СД	
4.3	Вода сточная транзитная, переданная на очистные сооружения другим респондентам			СТ			
5	Прочие категории	
5.1	Минеральная	МН	МН	МН			
5.2	Термальная	ТМ	ТМ	ТМ			
5.3	Сбросная с рыбоводных прудов					РВ	
5.4	Коллекторно-дренажная	КД	КД	КД		КД	
5.5	Сбросная с рисовых систем		РС			РС	
5.6	Карьерная	КР	КР	КР		КР	
5.7	Шахтно-рудничная	ШР	ШР	ШР		ШР	
5.8	Балластная, льяльная		БЛ	БЛ		БЛ	
5.9	Ливневая		ЛВ	ЛВ		ЛВ	

Приложение N 3
к форме федерального статистического
наблюдения N 2-ТП (водхоз) "Сведения
об использовании воды"

Коды видов использования воды

Название вида использования воды	Код	
1	2	
Питьевые и хозяйственно-бытовые	101	
Производственные	102	
Орошение регулярное	103	
Сельскохозяйственное водоснабжение	104	
Пополнение и сработка наливных водохранилищ за год (разность) +, 0, -	105	
Орошение лиманное	1	
Обводнение пастбищ	2	
Прудовое рыбное хозяйство	3	
Поддержание горизонтов в каналах, включая замочку каналов	5	
Поддержание пластового давления	6	
Прочие виды 1	8	
──────────────────────────────
1 Виды использования, не входящие в вышеприведенные группировки.
──────────────────────────────

Приложение N 4
к форме федерального статистического
наблюдения N 2-ТП (водхоз) "Сведения
об использовании воды"

Коды сооружений очистки воды

Название	Код	
1	2	
Биологическая очистка	5	
Физико-химическая очистка	6	
Механическая очистка	7	

Приложение N 5
к форме федерального статистического
наблюдения N 2-ТП (водхоз) "Сведения
об использовании воды"

Коды загрязняющих веществ

Название	Единица измерения	Код	
1	2	3	
Акрилонитрил (нитрил акриловой кислоты)	кг	12	
Алкилбензилпиридиния хлорид	кг	19	
Алкилсульфонаты	кг	201	
Алюминий	кг	1	
Аммоний-ион	т	3	
Аммиак	кг	50	
Анилин (аминобензол, фениламин)	кг	4	
АОХ (абсорбируемые галогенорганические соединения)	кг	278	
Ацетат-ион	кг	76	
Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь)	кг	77	
Ацетон (диметилкетон, пропанон-2)	кг	5	
Ацетонитрил	кг	78	
Барий	кг	79	
Бериллий	кг	57	
Бенз(а)пирен (3,4-бензпирен)	кг	81	
Бензол	кг	7	
Бор	кг	6	
Борат-ион	кг	82	
Бромдихлорметан	кг	85	
Бромид-ион	кг	86	
Бромоформ (трибромметан, метилбромид)	кг	279	
Бутанол (н-бутанол, 1-бутанол)	кг	87	
Бутилацетат (бутиловый эфир уксусной кислоты)	кг	88	
Бутилксантогенат натрия	кг	17	
Бутилметакрилат (бутиловый эфир метакриловой кислоты)	кг	89	
Бутиловый спирт третичный (2-метилпропанол-2, триметилкарбинол)	кг	280	
Ванадий	кг	8	
Взвешенные вещества	т	113	
Висмут	кг	9	
Винилацетат	кг	91	
Винилхлорид (хлорэтен; винил хлористый; монохлорэтилен, хлорвинил; хлорэтилен; этиленхлорид)	кг	92	
Вольфрам	кг	204	
Гексан	кг	94	
Гидразингидрат	кг	10	
Глицерин (пропан-1,2,3-триол)	кг	206	
Дибромхлорметан	кг	95	
Дибутилфталат (ди-н-бутиловый эфир орто-фталевой кислоты)	кг	281	
Дитиофосфаты (в том числе дибутилдитиофосфаты, диэтилдитиофосфаты)	кг	282	
1,4-Дигидроксибензол (гидрохинон)	кг	11	
2,6-Диметиланилин	кг	97	
1,2-Дихлорэтан	кг	200	
Диметиламин (N-метилметанамин)	кг	98	
Диметилдисульфид (2,3-дитиабутан; метилдитиометан)	кг	283	
Диметилсульфид (диметилмеркаптан, метилтиометан)	кг	99	
2,4-Динитрофенол	кг	106	
Диметилформамид	кг	107	
о-Диметилфталат (диметилбензол-1,2-дикарбонат)	кг	108	
1,2-Дихлорпропан	кг	109	
Цис-1,3-дихлорпропен	кг	110	
Транс-1,3-дихлорпропен	кг	111	
2,4-Дихлорфенол (гидроксидихлорбензол)	кг	112	
Додецилбензол	кг	115	
Дихлорметан (хлористый метилен)	кг	64	
Дифторхлорметан (Хладон-22)	кг	284	
Железо	кг	13	
Йодид-ион	кг	285	
Кадмий	кг	15	
Калий	кг	58	
Кальций	кг	59	
Капролактам (гексагидро-2Н-азепин-2-он)	кг	18	
Краситель прямой бирюзовый светопрочный К	кг	220	
Краситель хромовый черный О	кг	221	
Краситель кислотный черный С	кг	218	
Краситель прямой черный З	кг	219	
Карбамид (мочевина)	кг	238	
Каптан (3а,4,7,7а-тетрагидро-2-[(трихлорметил)тио]-1н-изоиндол-1,3(2н)-дион)	кг	216	
Карбофос (диэтил[(диметоксифосфинотиоил)тио]-бутандиоат)	кг	164	
Кобальт	кг	16	
Силикаты	кг	60	
Крезол (смесь изомеров, о-крезол, м-крезол, п-крезол)	кг	117	
Ксантогенаты (в том числе бутилксантогенаты)	кг	286	
Ксилол (смесь изомеров о-ксилол, м-ксилол, п-ксилол)	кг	223	
Лигнинсульфоновые кислоты	кг	119	
Лигносульфонаты	кг	120	
Лигнин сульфатный	кг	61	
Литий	кг	121	
Магний	кг	20	
Марганец	кг	21	
Масло соляровое	кг	232	
Масло талловое	кг	231	
Медь	кг	22	
Метанол (метиловый спирт)	кг	23	
Метилакрилат (метилпроп-2-еноат, метиловый эфир акриловой кислоты)	кг	122	
Метантиол (метилмеркаптан)	кг	123	
Метилацетат	кг	124	
Метол (пара-N-метиламинофенол сульфат)	кг	125	
Моноэтаноламин	кг	26	
Молибден	кг	24	
Мышьяк	кг	25	
Натрий	кг	65	
Нафталин	кг	126	
Нефтепродукты (нефть, углеводороды нефти)	т	80	
Натрия сульфонат нефтяной	кг	239	
Никель	кг	27	
Нитрат-ион	кг	28	
Нитрит-ион	кг	29	
Нитробензол	кг	128	
Олово	кг	30	
1,1,2,2,3-пентахлорпропан	кг	130	
Пентахлорфенол	кг	131	
Перхлорат-ион	кг	288	
Пиридин	кг	246	
Полиакриламид	кг	133	
Пропанол	кг	134	
Роданид-ион	кг	33	
Ртуть	кг	34	
Рубидий	кг	251	
Свинец	кг	35	
Селен	кг	252	
Серебро	кг	37	
Сера элементарная	кг	289	
Скипидар (терпентинное масло, терпентин)	кг	42	
Стирол (этенилбензол, винилбензол)	кг	66	
Стронций	кг	127	
Сероуглерод	кг	39	
Сульфат-ион	т	40	
Сульфид-ион	кг	84	
Сульфит-ион	кг	253	
Сурьма	кг	41	
АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества)	кг	135	
КСПАВ (катионные синтетические поверхностно-активные вещества)	кг	136	
НСПАВ (неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества)	кг	36	
Танниды	кг	44	
Таллий	кг	138	
Теллур	кг	139	
1,1,1,2-Тетрахлорэтан	кг	140	
Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	кг	141	
Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод)	кг	68	
Тетраэтилсвинец	кг	43	
Тиокарбамид (тиомочевина)	кг	256	
Тетрафторэтилен	кг	290	
Тиосульфаты	кг	142	
Титан	кг	143	
Толуол	кг	67	
Трилон-Б (этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль)	кг	262	
Тринитроглицерин (нитроглицерин)	кг	291	
Триэтиламин	кг	144	
Трихлорбензол (сумма изомеров)	кг	145	
1,2,3-Трихлорпропан	кг	146	
2,4,6-Трихлорфенол	кг	147	
Трихлорэтилен	кг	148	
Уксусная кислота	кг	69	
Фенол, гидроксибензол	кг	46	
Флотореагент талловый	кг	48	
Фосфат-ион	т	90	
Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид)	кг	49	
Фосфор треххлористый	кг	276	
Фосфор пятихлористый	кг	277	
Фторид-ион	кг	47	
Фурфурол	кг	51	
Хлор свободный и хлор связанный	кг	269	
Хлорат-ион	кг	149	
Хлорбензол	кг	71	
Хлороформ (трихлорметан)	кг	72	
Хлорфенол (о-хлорфенол, 2-хлорфенол; м-хлорфенол, 3-хлорфенол, n-хлорфенол, 4-хлорфенол)	кг	150	
Хлорид-ион	т	52	
Хром трехвалентный	кг	93	
Хром шестивалентный	кг	73	
Цинк	кг	55	
Цезий	кг	129	
Цианид-ион	кг	54	
Циклогексанол	кг	151	
Цирконий	кг	74	
Этанол	кг	75	
Этилацетат	кг	152	
Этилбензол	кг	154	
Этиленгликоль (гликоль, этандиол-1,2)	кг	56	

Стойкие органические загрязнители и пестициды
	
Альдрин (1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4,4а, 5,8,8а-гексагидро-1,4-эндоэкзо-5,8-диметанонафталин)	кг	155	
Атразин (6-хлоро-N-этил-N'-(1-метилэтил)-1,3,5-триазины-2,4-диамин)	кг	165	
Гексахлорбензол	кг	156	
Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, смесь изомеров)	кг	157	
2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота и производные)	кг	158	
4,4'-ДДТ (п,п'-ДДТ, 4,4'-дихлордифенилтрихлорметил этан)	кг	159	
4,4'-ДДД (п,п-ДДД, 4,4-дихлордифенилдихлорэтан)	кг	160	
Десметрин	кг	209	
Дикват	кг	211	
Дильдрин (1,2,3,4,10,10-гексахлор-экзо-6,7-эпокси-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октагидро-1,4-эндо, экзо-5,8-диметанонафталин)	кг	161	
Диоксины	кг	162	
Дифлубензурон	кг	213	
Квартазин	кг	217	
Ленацил	кг	227	
Малатион	кг	230	
Метол	кг	234	
Мивал	кг	236	
Молинат	кг	237	
Нитрафен	кг	240	
Перметрин	кг	243	
Пиримикарб	кг	247	
Прометрин (2,4-Бис (изопропиламино)-6-метилтио-симм-триазин)	кг	167	
Пропаргит	кг	249	
Пропиконазол	кг	250	
Симазин (6-хлор-N, N'-диэтил-1,3,5-триазины-2,4-диамин)	кг	166	
Тиабендазол	кг	254	
ТХАН (Трихлорацетат натрия, ТЦА)	кг	263	
Трифлуралин (2,6-динитро-N, N[-дипропил-4-(трифторметил) анилин)	кг	163	
Фенфалерат	кг	267	
Фенитротион	кг	264	
Фенмедифан	кг	265	
Фентион	кг	266	
Флуазифоп-П-бутил	кг	268	
Фозалон (O,O-диэтил-(S-2,3-дигидро-6-хлор-2-оксобензоксазол-3-илметил)-дитиофосфат)	кг	153	
Хлоридазон	кг	270	
Хлорпирифос	кг	271	
Циклоат	кг	272	
Циперметрин	кг	273	
Эндосульфан	кг	274	

Полихлорированные бифенилы:
	
ПХБ 28	кг	168	
ПХБ 52	кг	169	
ПХБ 74	кг	170	
ПХБ 99	кг	171	
ПХБ 101	кг	172	
ПХБ 105	кг	173	
ПХБ 110	кг	174	
ПХБ 153	кг	175	
ПХБ 170	кг	176	
Азот общий	т	2	
БПК полн.	т	132	
Сухой остаток (минерализация)	т	83	
ХПК	кг	70	
Лигносульфат аммония	кг	63	
Жиры (природного происхождения)	кг	14